

**Прайс-лист на оборудование для пищевой**

**промышленности на 10.03.16г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 644060, Россия, г. Омск, ул. Гуртьева,18 | | | | | | | | | Наличие сертификатов на выпускаемое оборудование | | | | | | | |
| ***Тел:*** (3812) 44-89-79, 44-89-72, 44-86-94, 44-85-59 | | | | | | | | | Гарантийное и сервисное обслуживание | | | | | | | |
| ***Факс:*** (3812) 44-87-71, 43-11-39, 43-11-29 | | | | | | | | |
| ***E – mail:*** ava@irtysh.com.ru, v.g.hpo@irtysh.com.ru | | | | | | | | | Пусконаладочные работы | | | | | | | |
| ***Web:*** <http://www.irtysh.com.ru> | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| ***№*** | ***Наименование товара*** | | | | | | | | | | | | ***Габариты, мм*** | ***Мощность, кВт*** | ***Цена с НДС, руб.*** |
| ***Печи ротационные с вращающейся тележкой*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Печь ПВТ-1ДМ | | | | Автоматическое управление | | | 120 кг/ч –108 булок | | | | | 2180х1510х2480 | 39 | 587 000-00 |
| 2 | Печь ПВТ-1ДМ1 (из нерж. стали) | | | | Автоматическое управление | | | 120 кг/ч –108 булок | | | | | 2180х1510х2480 | 39 | 648 000-00 |
| 3 | Печь ПВТ-1ГМ | | | | Полуавтомат. управление | | | 120 кг/ч –108 булок | | | | | 2180х1510х2480 | 39 | 515 000-00 |
| 4 | Печь ПВТ-1ГМ-1 (из нерж. стали) | | | | Полуавтомат. управление | | | 120 кг/ч –108 булок | | | | | 2180х1510х2480 | 39 | 565 000-00 |
| 5 | Печь ПВТ-2Д | | | | Автоматическое управление | | | 150 кг/ч –135 булок | | | | | 2500х1604х2480 | 51 | 626 000-00 |
| 6 | Печь ПВТ-2Д-1 (из нерж. стали) | | | | Автоматическое управление | | | 150 кг/ч –135 булок | | | | | 2500х1604х2480 | 51 | 710 000-00 |
| 7 | Печь ПВТ-2М-1 (из нерж. стали) | | | | 2 блока управления | | | 150 кг/ч –135 булок | | | | | 2400х1510х2480 | 50 | 740 000-00 |
| 8 | Печь ПВТ-3Д | | | | Автоматическое управление | | | 200 кг/ч –180 булок | | | | | 2720х1804х2480 | 75 | 745 000-00 |
| 9 | Печь ПВТ-3Д-1 (из нерж. стали) | | | | Автоматическое управление | | | 200 кг/ч –180 булок | | | | | 2720х1804х2480 | 75 | 826 000-00 |
| 10 | Печь газовая ПВТ-1КМ (без горелки) | | | | Автоматическое управление | | | 120 кг/ч –108 булок | | | | | 2450х1800х2480 | 50-60 | 646 000-00 |
| 11 | Печь газовая ПВТ-1КМ1 (без горелки) | | | | Автоматическое управление | | | 120 кг/ч –108 булок | | | | | 2450х1800х2480 | 50-60 | 700 000-00 |
| 12 | Печь газовая ПВТ-2К (без горелки) | | | | Автоматическое управление | | | 150 кг/ч –135 булок | | | | | 2840х1900х2480 | 60-80 | 732 000-00 |
| 13 | Печь газовая ПВТ-2К-1 (без горелки) | | | | Автоматическое управление | | | 150 кг/ч –135 булок | | | | | 2840х1900х2480 | 60-80 | 826 000-00 |
| 14 | Печь газовая ПВТ-3К (без горелки) | | | | Автоматическое управление | | | 200 кг/ч –180 булок | | | | | 2985х2100х2480 | 70-85 | 785 000-00 |
| 15 | Печь газовая ПВТ-3К-1 (без горелки) | | | | Автоматическое управление | | | 200 кг/ч –180 булок | | | | | 2985х2100х2480 | 70-85 | 875 000-00 |
| ***Печи конвекционные*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Печь жарочная с расст. шкафом ПРШ-11 (из нерж. стали) | | | | | | | | | 40кг/ч - 36 булок | | | 1618х790х2030 | 14,5 | 440 000-00 |
| 2 | Печь жарочная ПК-10 без расст. шкафа (из нерж. стали) | | | | | | | | | 53 кг/ч - 50 булок | | | 950х960х1300 | 17 | 260 000-00 |
| ***Аппарат пароварочно-конвективный*** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Пароконвектомат АПК-6 (6 уровней) | | | | | | | | | | | V-0.15 м3 | 960х950х720 | 12 | 137 500-00 |
| 2 | Пароконвектомат АПК-10М (10 уровней) | | | | | | | | | | | V-0.29 м3 | 810х830х1300 | 18 | 165 000-00 |
| ***Шкафы расстойные*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Шкаф расст. ШР-3У, однодверный, с остеклением дверей, 2 тележки | | | | | | | | | | | | 1520х1820х2140 | 4,5 | 190 000-00 |
| 2 | Шкаф расст. ШР-2, двухдверный, с остеклением дверей, 2 тележки | | | | | | | | | | | | 1120х2440х2150 | 4,5 | 218 000-00 |
| 3 | Шкаф расст. ШР-21, двухдверный, с остекл. дверей, 2 тележки (из нерж. стали) | | | | | | | | | | | | 1120х2440х2150 | 4,5 | 315 000-00 |
| 4 | Шкаф расст. ШР-2А, двухдверный, с остекл. дверей, 2 тележки, с подведением к водопроводу | | | | | | | | | | | | 1120х2440х2150 | 4,5 | 240 000-00 |
| 5 | Шкаф расст. ШР-21А, двухдверный, с остекл. дверей, 2 тележки (из нерж. стали), с подведением к водопроводу | | | | | | | | | | | | 1120х2440х2150 | 4,5 | 360 000-00 |
| 6 | Шкаф расст. ШР-41 для АПК-6 и ПК-10 | | | | | | | | | | | | 925х950х870 | 2,5 | 75 000-00 |
| 7 | Камера расст. КР-101 для АПК-10М | | | | | | | | | | | | 950х830х800 | 1,1 | 56 000-00 |
| ***Мукопросеиватели*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Машина для просеивания муки МП-1 | | | | | | | | | | 2400кг/ч | | 2250х1210х1490 | 1,5 | 115 000-00 |
| 2 | Машина для просеивания муки МП-2 | | | | | | | | | | 1800кг/ч | | 1450х700х1460 | 1,0 | 83 000-00 |
| ***Горелки*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Горелка газовая «WEISHAUPT» WG10-N/1D-Z-LN одноступенчатая производство Германия | | | | | | | | | | | | | 25-110 кВт | договорная |
| 2 | Горелка жидкотопливная «WEISHAUPT» WL10/3D производство Германия | | | | | | | | | | | | | 50-90кВт | договорная |
| 3 | Горелка жидкотопливная VL 1.95 одноступенчатая (фирмы ELCO пр-во Франция) | | | | | | | | | | | | |  | договорная |
| 4 | Горелка газовая «ELCO» VG 1.85 одноступенчатая производство Франция | | | | | | | | | | | | |  | договорная |
| ***Подставки*** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Подставка для ПК-10 | | | | | | | | | | | | 925х650х585 |  | 20 000-00 |
| 2 | Подставка для АПК-6 | | | | | | | | | | | | 925х650х785 |  | 22 000-00 |
| 3 | Подставка для АПК-10М | | | | | | | | | | | | 825х695х585 |  | 21 000-00 |
| ***Тележки сварные, сборно-разборные*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тележка 17 рядная | | | (700х540) | | для ПВТ-1 | | | | | | | 765х600х1740 |  | 12 000-00 |
| 2 | Тележка 17 рядная разборная | | | (700х540) | | для ПВТ-1 | | | | | | | 765х600х1740 |  | 12 000-00 |
| 3 | Тележка 17 рядная | | | (700х660) | | для ПВТ-2 | | | | | | | 775х724х1798 |  | 15 500-00 |
| 4 | Тележка 17 рядная разборная | | | (700х660) | | для ПВТ-2 | | | | | | | 775х724х1798 |  | 15 500-00 |
| 5 | Тележка 17 рядная | | | (590х900) | | для ПВТ-3 | | | | | | | 955х654х1798 |  | 17 000-00 |
| 6 | Тележка 17 рядная разборная | | | (590х900) | | для ПВТ-3 | | | | | | | 955х654х1798 |  | 17 000-00 |
| 7 | Тележка 17 рядная | | | (800х600) | | для ПВТ-2 | | | | | | | 870х654х1798 |  | 17 000-00 |
| 8 | Тележка 22 рядная | | | (800х600) | | для ПВТ-2 | | | | | | | 870х654х1798 |  | 17 500-00 |
| ***Поддоны и гастроемкости*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Поддон плоский кондит. | | | (700х540) | | для | ПВТ-1 | | | | | | 700х540х20 |  | 680-00 |
| 2 | Поддон плоский кондит. | | | (600х400) | | для | ПРШ-1 | | | | | | 600х400х20 |  | 585-00 |
| 3 | Поддон плоский кондит. | | | (700х660) | | для | ПВТ-2 | | | | | | 700х660х20 |  | 850-00 |
| 4 | Поддон плоский кондит. | | | (590х900) | | для | ПВТ-3 | | | | | | 590х900х20 |  | 960-00 |
| 5 | Поддон перфор. «Волна» | | | (700х540) | | для | ПВТ-1 | | | | | | 700х540х24 |  | 1 700-00 |
| 6 | Поддон перфор. «Волна» | | | (600х400) | | для | ПРШ-1 | | | | | | 600х400х24 |  | 1 550-00 |
| 7 | Поддон перфор. «Волна» | | | (700х660) | | для | ПВТ-2 | | | | | | 660х700х24 |  | 1 770-00 |
| 8 | Поддон перфор. «Волна» | | | (590х900) | | для | ПВТ-3 | | | | | | 590х900х24 |  | 1 800-00 |
| 9 | Поддон плоский перфор. | | | (700х540) | | для | ПВТ-1 | | | | | | 700х540х20 |  | 1 400-00 |
| 10 | Поддон плоский перфор. | | | (600х400) | | для | ПРШ-1 | | | | | | 400х600х20 |  | 1 000-00 |
| 11 | Поддон плоский перфор. | | | (700х660) | | для | ПВТ-2 | | | | | | 700х660х20 |  | 1 500-00 |
| 12 | Поддон плоский перфор. | | | (590х900) | | для | ПВТ-3 | | | | | | 590х900х20 |  | 1 640-00 |
| 13 | Гастроемкость GN1/1 -20 | | | (530х325) | | для | АПК | | | | | | 530х325х20 |  | договорная |
| 14 | Гастроемкость GN1/1 -40 | | | (530х325) | | для | АПК | | | | | | 530х325х40 |  | договорная |
| 15 | Гастроемкость GN1/1 -65 | | | (530х325) | | для | АПК | | | | | | 530х325х65 |  | договорная |
| 16 | Гастроемкость GN1/1 -20 перф. | | | (530х325) | | для | АПК | | | | | | 530х325х20 |  | договорная |
| 17 | Гастроемкость GN1/1 -40 перф. | | | (530х325) | | для | АПК | | | | | | 530х325х40 |  | договорная |
| 18 | Решетка горизонтальная | | | (530х325) | | для | АПК | | | | | | 530х325 |  | 700-00 |
| ***Формы*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Форма под хлеб |  | (скреп. по 3 шт.) 700 гр. | | | № 3Л7 | | для ПРШ-1 | | | | | 400(110)х220х105\* |  | 730-00 |
| 2 | Форма под хлеб |  | (скреп. по 4 шт.) 700 гр. | | | № 4Л7 | | для ПВТ-1 | | | | | 540(110)х220х105\* |  | 945-00 |
| 3 | Форма под хлеб |  | (скреп. по 5 шт.) 700 гр. | | | № 5Л7 | | для ПВТ-2 | | | | | 660(110)х220х105\* |  | 1 175-00 |
| 4 | Форма под хлеб |  | (скреп. по 5 шт.) 700 гр. | | | № 5Л7-1 | | для ПВТ-3 | | | | | 590(110)х220х105\* |  | 1 210-00 |
| 5 | Форма под хлеб |  | (скреп. по 3 шт.) 500 гр. | | | № 3Л10 | | для ПРШ-1 | | | | | 400(105)х210х105\* |  | 645-00 |
| 6 | Форма под хлеб |  | (скреп. по 4 шт.) 500гр. | | | № 4Л10 | | для ПВТ-1 | | | | | 540(105)х210х105\* |  | 840-00 |
| 7 | Форма под хлеб |  | (скреп. по 5 шт.) 500 гр. | | | № 5Л10 | | для ПВТ-2 | | | | | 660(105)х210х105\* |  | 1 075-00 |
| 8 | Форма под хлеб |  | (скреп. по 5 шт.) 500 гр. | | | № 5Л10-1 | | для ПВТ-3 | | | | | 590(105)х210х105\* |  | 1 125-00 |
| 9 | Форма под хлеб | | (скреп. по 5 шт.) 700 гр. | | | № 5Л7-2 | | для ПК-10 | | | | |  |  | 1 270-00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование продукции*** | | | Цена в руб.  на 20.02.2016г. | ***Примечание*** |
| ***ФЕРМЕРСКИЕ ИНКУБАТОРЫ*** | | | | |
| 1, Инкубатор фермерский **ИФХ-250** НС (со стеклянной дверью) (*однокамерный)* | 250-Н | 500-Н | **45000-00** | *Предназначен для инкубации и вывода яиц различных видов сельскохозяйственной птицы с эксплуатацией в различных климатических зонах в закрытых помещениях с температурой внутри от 18 до 30°С и относительной влажности от 40 до 80 %.*  В наименовании марки: "*Н" - новый корпус (ПВХ), "С" - наличие стеклопакета в двери*   * Однокамерные, процесс инкубации и вывода осуществляется в одной камере. * Автоматический контроль и поддержание температуры (один рабочий параметр – устанавливается, корректируется и контролируется с пульта управления). * Автоматический поворот лотков, отключение механизма поворота с пульта. Полуавтоматический поворот с пульта. * Поддержание влажности при помощи испарения воды из поддонов (вода подливается вручную). Контроль влажности с пульта управления. |
| 1. Инкубатор фермерский **ИФХ-500** Н (глухая дверь) *(однокамерный)* | **54000-00** |
| 1. Инкубатор фермерский **ИФХ-500** НС (со стеклянной дверью) *(однокамерный)* | **55000-00** |
| 500-НC | Выводной |
| 1. Инкубатор фермерский **ИФХ Выводной** (со стеклянной дверью) | **49000-00** | Предназначен для вывода птенцов из яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (куры, утки, гуси и др.) в фермерских хозяйствах и личных подворьях*.* Условия эксплуатации - в различных климатических зонах в закрытых помещениях с температурой от 15 до 25 ºС относительной влажности до 80 % Инкубатор рассчитан на работу от однофазной электрической сети переменного тока с напряжением 220 В ± 10%. Вместимость – до 750 яиц. Не имеет механизма поворота лотков |
| ***МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ЛИНЕЙКА ФЕРМЕРСКИХ ИНКУБАТОРОВ*** | | | | |
| 1. Инкубатор фермерский **ИФХ-500 -1-С** (со стеклянной дверью) *(однокамерный)* | *500-1С* | *500-2С* | **87000-00** | Корпус ПВХ. В наименовании марки: *"С" - наличие стеклопакета в двери, цифры "1" или "2" - количество камер – инкубация и вывод либо совмещенные, либо раздельные*   * одно – и двух- камерные. * Автоматический контроль и поддержание всех технологических режимов инкубации ‑ параметры инкубации заложены в программе, которая выбирается с пульта управления из памяти инкубатора по предлагаемому списку (под различный вид яйца), можно также создать свою программу (ввести собственные параметры). * Автоматическое поддержание влажности в камерах – впрыск воды на лопасти вентилятора. * Освещение в камерах ‑ облегчает визуальный контроль в глубине камеры. * Съемный механизм поворота лотков - облегчение доступа в инкубационную камеру при санитарной обработке и дезинфекции. * Наличие интерфейса - позволяет подключить инкубатор к USB порту компьютера и создать собственную базу с режимами и параметрами инкубации для различных видов птицы, а также хранить и анализировать полученные в процессе инкубации данные * Возможность размещения модуля оператора в удобном для наблюдения месте |
| 1. Инкубатор фермерский **ИФХ-500 -2-С** (со стеклянной дверью) *(двухкамерный)* | **113000-00** |
| 1. Инкубатор фермерский **ИФХ-1000 -1-С** (со стеклянной дверью) *(однокамерный)* | 1000-1С | 1000-2С | **117500-00** |
| 1. Инкубатор фермерский **ИФХ-1000 -2-С** (со стеклянной дверью) *(двухкамерный)* | **145000-00** |
| ***КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ИНКУБАТОРОВ*** | | | | |
| 1. Комплект для связи инкубатора типа ИФХ с ПЭВМ ***!предназначен только для фермерских инкубаторов модернизированной линейки*** | | | **1700-00** | *предназначен для обеспечения управления и контроля работы инкубаторов следующих типов:, ИФХ-500-1С, ИФХ-500-2С, ИФХ-1000-1С, ИФХ-1000-2С посредством персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ)* |
| 1. Комплект универсальных разграничителей для яиц | | | **1500-00** | Представляет собой съёмные планки для разграничения при укладке яиц в лотках фермерских инкубаторов марки ИФХ. Подходит для яиц различных видов птицы. В комплекте – 24 штуки. |
| 1. Комплект выводных лотков для однокамерных инкубаторов | | | **4250-00** | Лотки с высоким бортиком, применяются в процессе вывода и подходят для всех однокамерных инкубаторов. В комплекте – 6 штук. Габаритные размеры, мм: 403х395х90. |
| 1. Лоток универсальный | | | **480-00** | Для инкубации и вывода. Габаритные размеры, мм: 403х395х70. Данные лотки идут в комплекте для инкубационных камер всех фермерских инкубаторов. |
| ***ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ (изготавливается партиями - по заказу)*** *уточняйте наличие на складе* | | | | | | |
| 1. Сиденье пластмассовое   С высокой спинкой  С низкой спинкой | | | **330-00**  **240-00** | Общая высота 330 мм; общая ширина 437; общая глубина 400 мм. Высота спинки 300 мм.  Общая высота 205 мм; общая ширина 440; общая глубина 428 мм. Высота спинки 160 мм. | |
| 1. Контейнер для овощей | | | **495-00** | Предназначен для складирования, хранения и транспортирования овощей и различных пищевых продуктов. Для удобства использования выполняется складным. Имеет фиксирующие элементы, обеспечивающие устойчивость при штабелировании. Овальные отверстия в торцевых стенках обеспечивают возможность захвата руками. Изготавливается по заказу.  Габариты: В сложенном виде: 354х478х58 В разложенном виде:354х478х238 | |
| 1. Кассеты для рассады:   на 64 ячейки  на 144 ячейки | | | **120-00** | Изготавливается по заказу.  Ячеек в кассете – 64, габаритные размеры: высота ‑ 50 мм; ширина ‑ 394мм; длина – 394 мм.  Ячеек в кассете – 144, габаритные размеры: высота ‑ 38 мм; ширина ‑ 394мм; длина – 394 мм. | |
| 1. Форма для тротуарной плитки   -- 1 шт. без упаковки | | | **450-00** | Предназначена для изготовления садовых и парковых дорожек, игровых площадок и площадок для автостоянок, методом последовательной заливки бетонной смеси в форму. Габаритные размеры 620x620x40 мм. Количество циклов производства не менее 1000, не требуют смазки, легко расформовываются | |
| 1. Поилка для птиц (тарелка + стакан 500мл)   (тарелка, без стакана) | | | **49.00**  **24-00** | *минимальная партия – 100 штук*  Вакуумная, изготавливается из полипропилена. | |

**тел: (381-2) 44-86-37, 44-85-58, 8-905-923-19-23 (Фесин Евгений Евгеньевич), e-mail: omis128@irtysh.com.ru**

[**http://irtysh.com.ru**](http://irtysh.com.ru) **факс: (381-2) 44-87-71, 43-11-39, 43-11-29 Омск, ул. Гуртьева, 18**